**Technická specifikace nabídky - popis prací**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikační údaje zakázky** | |
| Označení zakázky | **Oprava střechy v Centru Pohoda budova B2** |
| Zadavatel zakázky | Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace  Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál  IČ: 71294970  DIČ: CZ71294970 |
| **2. Základní identifikační údaje o účastníkovi** | |
| Název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| IČ/DIČ: |  |
| Osoba oprávněna jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel.: |  |
| E-mail: |  |
| **3. Popis prací** | |
| **Popis prací.**  Investorem bude zajištěna demontáž a po provedení prací zpětná montáž hromosvodu. Následně budou odstraněny betonové dlaždice, které budou odvezeny na skládku. Bude demontováno oplechování obvodových říms s případnou následnou vyrovnávkou plochy říms pro montáž střešní folie se systémovými prvky, demontováno bude také oplechování výtahové šachty, ventilačních šachet a ventilačních komínků a ocelová lávka z pororoštů. Vybourány budou 2 ks ocelových dveří se zárubní, které budou nahrazeny novými plnými hliníkovými dveřmi v odstínu RAL 9016.  Stávající nadstřešní omítky opatřené fasádními nátěry budou omyty tlakovou vodou s přípravkem na odstranění organických nečistot, bude provedeno celoplošné potažení perlinkou do stěrkového tmele a krycí vrstvy z tmelu. V místě, kde není přístup ze střechy z pomocného lešení se provede montáž systémového lešení.  Stávající plocha bude zkontrolována a případné nerovnosti před pokládkou tepelné izolace střechy srovnány tak, aby nebránily uložení vícevrstvé tepelné izolace. Před pokládkou tepelné izolace bude ke kontrole přizván zástupce investora. Dle předem odsouhlaseného postupu bude provedena vícevrstvá, křížem kladená a kotvená tepelná izolace (2 x polystyren EPS 100 tl. 70 mm o rozměru 2000 x 1000 mm).  Na takto připravenou tepelnou izolaci bude provedena na separační textilii nová hydroizolační folie tl. 2 mm vč. systémových prvků dle doporučení výrobce. Svislé plochy budou taktéž izolovány hydroizolační folií do výšky stávající izolace s ukončovací lištou, popř. překrytou oplechováním.  Stávající elektrické ventilátory budou odpojeny, demontovány a nahrazeny ventilačními turbínami Lomanco dn 300 mm.  Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z položkového rozpočtu.  Zhotovitel bude během realizace v plné míře zodpovídat za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.  Zařízení staveniště bude na pozemcích investora a připojení na el. energii poskytne také investor.  Po ukončení prací bude sepsán protokol o předání a převzetí dokončeného Díla. Zhotovitel dodá ke všem zabudovaným materiálům prohlášení o shodě, popř. certifikáty výrobků. | |